|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**  dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:  **"PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".**  W RAMACH:  „REMONT KONSERWATORSKI I MODERNIZACJA EKSPOZYCJI W WYBRANYCH ZABYTKOWYCH OBIEKTACH MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM” | | | | |
| **Nazwa** | **Parametry techniczne** | | | **szt./pow.** |
| **POZIOM PARTERU** | | | | |
|  | | | | |
| **POMIESZCZENIE 0/1** | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE   SET ALULINE LED kinkiet | | OŚWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET)  Źródło światła: LED, zintegrowane; materiał: tworzywo sztuczne, kolor:  czarny napięcie zasilania oprawy: 230 V  źródło światła od góry i od dołu, mocowanie bezpośrednie do ściany | 2 | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 6.36m2 | |
| 1. ŚCIANA SZKLANA + DRZWI DWUSKRZYDŁOWE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 |  | |
| 1. PROMIENNIK ELEKTRYCZNY   Znalezione obrazy dla zapytania promiennik elektryczny na podczerwień 0 | | PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/2 | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE   Znalezione obrazy dla zapytania set raw mini fluo | | OŚWIETLENIE DEKORACYJNE: Źródło światła: LED, zintegrowane,  napięcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny,  mocowanie pośrednie do belek stropu - linki stalowe; | 2 | |
| 1. KRZESŁO BIUROWE   KRZES&Lstrok;O BIUROWE ESTER | | KRZESŁO BIUROWE:  Wymiary  Szerokość: 59.00 cm  Wysokość: 82.00 cm  Głębokość: 57.00 cm  Wysokość siedziska: 43-51 cm  Dane techniczne  Siedzisko: Poliuretan, Kolor: Beige  Podstawa: Aluminium | 1 | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 8.62m2 | |
| 1. ŚCIANA SZKLANA | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 |  | |
| 1. PROMIENNIK ELEKTRYCZNY   Znalezione obrazy dla zapytania promiennik elektryczny na podczerwień 0 | | PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm | 2 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/3 | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE   Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV WFL-S BKMM | | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 40st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła. Możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor: czarny |  | |
| Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV WFL-S BKMM | | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 14st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła, możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor oprawy: czarny |  | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 46.57m2 | |
| 1. SOFA   SOFA LEDO DOUBLE | | SOFA:  Wymiary  Szerokość: 190.00 cm  Wysokość: 72.00 cm  Głębokość: 70.00 cm  Wysokość siedziska: 37 cm  Dane techniczne  Podstawa: Stal chromowana  Dostępne obicie: Skóra ekologiczna Kolor: Beige | 1 | |
| 1. GABLOTA WYSTAWOWA SZKLANA   Witryna WS3-PG | | GABLOTA WYSTAWOWA SZKLANA:  Typ produktu: witryna stojąca  Mocowanie: wolnostojąca  Typ: jednostronna, jednoskrzydłowa  Sposób otwierania: uchylana  Szyby: bezpieczna, hartowana  Podświetlenie LED  Materiał: rama aluminiowa  Rozmiar: 50 x 50 x 170 | 1 | |
| 1. PROMIENNIK ELEKTRYCZNY   Znalezione obrazy dla zapytania promiennik elektryczny na podczerwień 0 | | PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm | 4 | |
| 1. GŁOŚNIK ŚCIENNY DWUDROŻNY   Znalezione obrazy dla zapytania ateo4 głosnik | | – głośnik dwudrożny ze specjalnym  – złącze kablowe w uchwycie  – przetworniki 4" + 1"  – przełącznik 8 Ohm na 100V  – montaż pionowy lub poziomy – obudowa ABS –kolor czarny | 3 | |
| 1. Stand multimedialny | | **Monitor dotykowy:**  Zabudowa ze stali malowanej proszkowo RAL 9016  (zg. z detalem gabloty multimedialnej Rys. AR - 5  22-calowy monitor open frame z 10 punktami dotykowymi i funkcją High Brightness, monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w panel IPS. Wyposażony w zewnętrzny panel sterujący. Front monitora IP54. Powłoka antyrefleksyjna. Przekątna: 21.5"; 55cm; PANEL: IPS LED, powłoka szklana AG; FORMAT OBRAZU 16:9; ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela); JASNOŚĆ 300 cd/m² z panelem dotykowym; KONTRAST 1 000 : 1 z panelem dotykowym; CZAS REAKCJI 8 ms; TECHNOLOGIA DOTYKOWA pojemnościowa (10 kompatybilnych punktów – HID, KĄT WIDZENIA CR>10 poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°, WYŚWIETLANE KOLORY 16.7 mln; TECHNOLOGIA DOTYKOWA pojemnościowa (10 kompatybilnych punktów – HID); TWARDOŚĆ SZKŁA 7H min.; MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.) 268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"; PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA 90%, kolor czarny, ZGODNOŚĆ CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, VCCI; WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 517.5 x 313.5 x 46 mm  **Obudowa:** obudowa o dużej odporności na uszkodzenia, zapewniająca odpowiednią wentylację i ochronę umieszczonego wewnątrz monitora, obudowa zabezpiecza urządzenia i okablowanie przed dostępem osób niepowołanych, stand wolnostojący mocowany do podłoża za pomocą kotew chemicznych, obudowa wykonana z płyty MDF, lakierowanej na kolor biały RAL 9010, obrzeża zabezpieczone PVC. | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/4 | | | | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 7.85m2 | |
| 1. PRZESUWNE DRZWI SZKLANE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/5 | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE | | OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:  - wymiary: 120 x 8,6 x 6,4 cm,  - źródło światła: LED IP65,  - napięcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 36W  - materiał: tworzywo sztuczne  - kolor: biały RAL 9016  - mocowanie: natynkowe - bezpośrednio do stropu | 4 | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 11.77m2 | |
| 1. REGAŁY   regały_01 | | REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKOWY:  - regał otwarty  - max. obciążenie półki: 100 kg, całego regału: 600 kg,  - montaż: przy użyciu śrub i nakrętek M8  - słupy i półki: gięta blacha zimnowalcowana lakierowana farbą proszkową, kolor biały RAL 9016  - deklaracja zgodności: PN-88/M - 78321, PN-89/M - 78322,  - wymiary (wys. x gł. x szer): 200 x 60 x 240cm ( 1 szt,)  - wymiary (wys. x gł. x szer): 200 x 60 x 125cm ( 2 szt,) | 1+2 | |
| 1. DRZWI WEWNĘTRZNE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/6 | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE   Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV WFL-S BKMM | | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 40st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła. możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor oprawy : czarny |  | |
| Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV WFL-S BKMM | | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 14st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła, możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor oprawy : czarny |  | |
| 1. SYSTEM WIESZANIA OBRAZÓW   http://www.atic.com.pl/dystanse-zawiesia-uchwyty/img/d/uchwyty-montaz-boczno-gorny1.jpg | | SYSTEM ZAWIESIA OBRAZÓW:  - system zawiesi linkowych  - mocowanie krawędziowe od góry do stropu | 20 szt. rys.  50 x 70 cm | |
| 1. BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 46.88m2 | |
| 1. SZKLANE DRZWI | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 2 | |
| 1. PROMIENNIK ELEKTRYCZNY   Znalezione obrazy dla zapytania promiennik elektryczny na podczerwień 0 | | PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm | 5 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/7 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA | | | | |
| 1. PŁYTKA PODŁOGOWA SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige | 3,63 m2 | |
| 2.COKÓŁ  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige |  | |
| 3. PŁYTKA ŚCIENNA  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA (w przestrzeni między blatem a szafkami wiszącymi):  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (jasny beż)  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %,  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: jasny beż |  | |
| 4. SUSZARKA DO RĄK  https://higieniczny.pl/userdata/gfx/1d1e727aeb2b72fda1e12e1574c3b153.jpg | | SUSZARKA NAŚCIENNA Z FOTOKOMÓRKĄ:  - wymiary: szer.: 28 cm, gł.: 17 cm, wys.: 32 cm,  - automatyczna suszarka do rąk,  - obudowa: stal nierdzewna, IP23  - optyczny czujnik ruchu,  - kolor: srebrny mat,  - napięcie: 230 V, | 1 | |
| 5. KOSZ NA ŚMIECI  Znalezione obrazy dla zapytania KOSZ NA &Sacute;MIECI NIEPE&Lstrok;NOSPRAWNI | | KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ:  - wymiary: wys.: 40 cm, szer.: 30 cm, gł.: 20 cm  - materiał: stal nierdzewna matowa,  - pojemność: 25 l  - możliwy montaż naścienny | 1 | |
| 6. DOZOWNIK DO MYDŁA  Znalezione obrazy dla zapytania DOZOWNIK MYD&Lstrok;A W P&Lstrok;YNIE FOTOKOMORKA | | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE:  - wymiary: wys.: 21,7 cm, szer.: 11 cm, gł.: 10 cm  - pojemność: 0,5 l  - materiał obudowy: tworzywo ABS  - wykończenie: mat  - kolor: srebrny  - montaż: naścienny, przykręcany  - dozownik bezdotykowy (fotokomórka) | 1 | |
| 7. STELAŻ PODTYNKOWY  Znalezione obrazy dla zapytania STELAZ PODTYNKOWY WC | | STELAŻ PODTYNKOWY POD MISKĘ USTĘPOWĄ WISZĄCĄ:  - wymiary: szer.: 40 cm, wys.: 113-133 cm, gł.: 15-23,5 cm  - do zabudowy ścianką GK  - mocowanie: do ścian i wylewki | 1 | |
| 8.PRZYCSIK SŁUPKUJĄCY  1165494151003380x380jpg | | PRZYCISK SŁUPKUJĄCY:  - wymiary: wys.: 15 cm, szer.: 24 cm  - kolor: chrom mat | 1 | |
| 9. MISKA USTĘPOWA | | MISKA WISZĄCA:  - wymiary: 53 x 35 x 33,2 cm  - waga: 18,5 kg  - miska typu "rimfree" (bez wewnętrznego kołnierza)  - kolor: biały RAL 9016 | 1 | |
| 10.UMYWALKA WISZĄCA | | UMYWALKA WISZĄCA:  - prostokątna, z otworem na baterię oraz przelewem,  - wymiary: głębokość 35 cm, szerokość 45 cm,  - waga: 13 kg,  - mocowanie: naścienne za pomocą śrub,  - kolor / wykończenie: biały RAL 9016 | 1 | |
| 11.BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA | | BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:  - typ baterii: sztorcowa, stojąca, jedno-uchwytowa  - kolor: chrom  - wylewka: stała | 1 | |
| 12.UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ ZE SZCZOTKĄ  4158L31031001380x380jpg | | UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ:  - wymiary: wys. 37,2 cm, Ø 9cm,  - materiał: stal nierdzewna,  - mocowanie: ścienne, za pomocą śrub | 1 | |
| 13.PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY  Znalezione obrazy dla zapytania PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY Z ZAMKNIECIEM | | PODAJNIK NA PAPIER ZE STALI NIERDZEWNEJ:  - otwierany kluczem,  - materiał: stal szczotkowana,  - wymiary: szer. 26 cm, gł. 10 cm, wys. 28cm,  - wizjer, | 1 | |
| 14. OŚWIETLENIE  Znalezione obrazy dla zapytania LED EYE HERMETIC WPUSZCZANY | | OŚWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNĘTRZNE): Źródło światła: LED, zintegrowane,  Kąt reflektora: 36°, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana,  dyfuzor: szkło bezbarwne. | 2 | |
| 15.DRZWI SZKLANE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 1 | |
| 16. DRZWI DO KABINY WC | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/8 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | |
| 1.PŁYTKA PODŁOGOWA SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige | 5,71 m2 | |
| 2.COKÓŁ  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige |  | |
| 3. PŁYTKA ŚCIENNA  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA (w przestrzeni między blatem a szafkami wiszącymi):  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (jasny beż)  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %,  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: jasny beż |  | |
| 4. SUSZARKA DO RĄK  https://higieniczny.pl/userdata/gfx/1d1e727aeb2b72fda1e12e1574c3b153.jpg | | SUSZARKA NAŚCIENNA Z FOTOKOMÓRKĄ:  - wymiary: szer.: 28 cm, gł.: 17 cm, wys.: 32 cm,  - automatyczna suszarka do rąk,  - obudowa: stal nierdzewna, IP23  - optyczny czujnik ruchu,  - kolor: srebrny mat,  - napięcie: 230 V, | 1 | |
| 5. KOSZ NA ŚMIECI  Znalezione obrazy dla zapytania KOSZ NA SMIECI NIERDZEWNE | | KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ:  - wymiary: wys.: 70 cm, szer.: 38 cm  - materiał: stal nierdzewna,  - pojemność: 25 l  - klapa obotowa | 1 | |
| 6. DOZOWNIK DO MYDŁA  Znalezione obrazy dla zapytania DOZOWNIK MYD&Lstrok;A W P&Lstrok;YNIE FOTOKOMORKA | | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE:  - wymiary: wys.: 21,7 cm, szer.: 11 cm, gł.: 10 cm  - pojemność: 0,5 l  - materiał obudowy: tworzywo ABS  - wykończenie: mat  - kolor: srebrny  - montaż: naścienny, przykręcany  - dozownik bezdotykowy (fotokomórka) | 1 | |
| 7. PORĘCZ UCHYLNA  12647L40401000380x380jpg | | PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA (85 cm):  - wymiary: Ø32 mm, dł.: 80 cm  - materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, polerowana,  - mocowanie: na ścianie poprzez płytkę systemową oraz śruby, | 1 | |
| 8. STELAŻ PODTYNKOWY  Znalezione obrazy dla zapytania STELAZ PODTYNKOWY WC | | STELAŻ PODTYNKOWY POD MISKĘ USTĘPOWĄ WISZĄCĄ:  - wymiary: szer.: 40 cm, wys.: 113-133 cm, gł.: 15-23,5 cm  - do zabudowy ścianką GK  - mocowanie: do ścian i wylewki | 1 | |
| 9. PRZYCISK SPŁUKUJĄCY  1165494151003380x380jpg | | PRZYCISK SŁUPKUJĄCY:  - wymiary: wys.: 15 cm, szer.: 24 cm  - kolor: chrom mat | 1 | |
| 10.MISKA USTĘPOWA  26098NOVA PRO BEZ BARIERM33520jpg | | MISKA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  - wymiary: 70 x 35 x 33,2 cm  - waga: 23 kg  - miska typu "rimfree" (bez wewnętrznego kołnierza)  - kolor: biały RAL 9016 | 1 | |
| 11.PORĘCZ ŚCIENNA PROSTA  12623L40003000380x380jpg | | PORĘCZ ŚCIENNA PROSTA (60 cm):  - wymiary: Ø32 mm, dł.: 60 cm  - materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, polerowana,  - mocowanie: na ścianie przy pomocy rozet 77 mm oraz śrub, | 1 | |
| 12.PORĘCZ ŚCIENNA STAŁA  12641L40301000380x380jpg | | PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA (50 cm):  - wymiary: Ø32 mm, dł.: 50 cm  - materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, polerowana,  - mocowanie: na ścianie za pomocą płytki systemowej oraz śrub, | 2 | |
| 13.LUSTRO ŚCIENNE UCHYLNE  4033L1600510380x380jpg | | LUSTRO ŚCIENNE UCHYLNE:  - wymiary: 60 x 45 cm  - zakres regulacji kąta: 0-22˚ | 1 | |
| 14. UMYWALKA WISZĄCA  28978M381553880x380jpg | | UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  - prostokątna, z otworem na baterię oraz przelewem,  - wymiary: głębokość 55 cm, szerokość 55 cm,  - waga: 15 kg,  - mocowanie: naścienne za pomocą śrub,  - kolor / wykończenie: biały RAL 9016 | 1 | |
| 15.BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA  Znalezione obrazy dla zapytania BATERIA Z UCHWYTEM LEKARSKIM | | BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:  - typ baterii: sztorcowa, stojąca, jedno-uchwytowa  - uchwyt lekarski,  - wymiary: wys. 18 cm, zasięg wylewki: 11 cm,  - kolor: chrom | 1 | |
| 16. UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ ZE SZCZOTKĄ  4158L31031001380x380jpg | | UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ:  - wymiary: wys. 37,2 cm, Ø 9cm,  - materiał: stal nierdzewna,  - mocowanie: ścienne, za pomocą śrub | 1 | |
| 17. PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY  Znalezione obrazy dla zapytania PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY Z ZAMKNIECIEM | | PODAJNIK NA PAPIER ZE STALI NIERDZEWNEJ:  - otwierany kluczem,  - materiał: stal szczotkowana,  - wymiary: szer. 26 cm, gł. 10 cm, wys. 28cm,  - wizjer, | 1 | |
| 18. OŚWIETLENIE  Znalezione obrazy dla zapytania LED EYE HERMETIC WPUSZCZANY | | OŚWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNĘTRZNE): Źródło światła: LED, zintegrowane,  Kąt reflektora: 36°, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana,  dyfuzor: szkło bezbarwne. | 4 | |
| 19.DRZWI SZKLANE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 |  | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/9 POM. SOCJALNE | | | | |
| 1.PŁYTKA PODŁOGOWA SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige | 7,16 m2 | |
| 2.COKÓŁ  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA:  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (beige)  - antypoślizgowość: R10,  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: beige |  | |
| 3. PŁYTKA ŚCIENNA  SG 02 jasny be&zdot; | | PŁYTKA GRESOWA (w przestrzeni między blatem a szafkami wiszącymi):  - wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,  - gres szkliwiony,  - typ powierzchni: naturalna,  - fuga: 0,3 cm w kolorze płytki (jasny beż)  - odporność na ścieranie: 5,  - odporność na plamienie: 5,  - nasiąkliwość wodna: < 0,1 %,  - wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,  - siła łamiąca: 2500 N,  - kolor: jasny beż |  | |
| 4.KRZESŁO Z OPARCIEM  Znalezione obrazy dla zapytania ingolf ikea | | KRZESŁO (Z WYSOKIM OPARCIEM):  - wymiary: szer.: 43 cm, głęb.: 52 cm, wys.: 92 cm  szer. siedziska: 41 cm, głęb. siedziska: 38 cm,  wys. siedziska: 44 cm  - materiał: drewno naturalne - lita sosna,  - wykończenie: bezbarwny lakier akrylowy | 2 | |
| 5. STÓŁ DREWNIANY  Znalezione obrazy dla zapytania STÓŁ DREWNIANY SOSNOWY | | STÓŁ DREWNIANY  - wymiary: szer.: 60 cm, głęb.: 80 cm, wys.: 75 cm  - materiał: drewno naturalne - lita sosna,  - wykończenie: bezbarwny lakier akrylowy, | 1 | |
| 6. ZLEW Z OCIEKACZEM  https://onepim-content.franke.com/download/getAttachmentImage/212520?idFile=PP001_101.0017.703-nd486w.jpg | | ZLEWOZMYWAK Z OCIEKACZEM:  - prostokątny,  - wymiary: szer.: 78 cm, dł.: 43,5 cm, gł.: 14 cm  - jednokomorowy z otworem na baterię,  - ociekacz z odpływem,  - wykończenie: stal - faktura jedwab | 1 | |
| 7. BATERIA KUCHENNA  https://onepim-content.franke.com/download/getAttachmentImage/215985?idFile=PP001_115.0177.700-nd486w.jpg | | BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, STOJĄCA TYPU "PULLOUT":  - wymiary: wys. całkowita - 29 cm,  - otwór montażowy: Ø 35mm,  - wylewka wyciągana ("pullout": zasięg wylewki - 21,6 cm  - bateria wysokociśnieniowa,  - wykończenie: stal szlachetna jedwab | 1 | |
| 8. UMYWALKA WISZĄCA | | UMYWALKA WISZĄCA:  - prostokątna, z otworem na baterię oraz przelewem,  - wymiary: głębokość 35 cm, szerokość 45 cm,  - waga: 13 kg,  - mocowanie: naścienne za pomocą śrub,  - kolor / wykończenie: biały RAL 9016 | 1 | |
| 9. BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA | | BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:  - typ baterii: sztorcowa, stojąca, jedno-uchwytowa  - kolor: chrom  - wylewka: stała | 1 | |
| 10. OŚWIETLENIE  Znalezione obrazy dla zapytania LED EYE HERMETIC WPUSZCZANY | | OŚWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNĘTRZNE) -Źródło światła: LED, zintegrowane,  Kąt reflektora: 36°,materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana,  dyfuzor: szkło bezbarwne. | 4 | |
| 11.DRZWI SZKLANE | | Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15 | 1 | |
|  | | | | |
| POMIESZCZENIE 0/10 | | | | |
| 1. OŚWIETLENIE  Znalezione obrazy dla zapytania AQUAFORM SZYNOPRZEWOD | | OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - REFLEKTORKI +  SZYNOPRZEWODY: źródło światła: E27 LED; napięcie zasilania oprawy: 230 V;  nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor szynoprzewodów:  czarny mat; mocowanie pośrednie do belek stropu - linki stalowe; |  | |
| 2.BRUK KLINKIEROWY | | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawędzi, gładki postarzany z nieregularnymi krawędziami pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki powinny być wyposażone w specjalne dystanse zabezpieczające przed ich uszkodzeniem (powstawaniem odprysków), pozwalające na utrzymanie bezpiecznej odległości bruków od siebie ok.3mm. Reakcja na ogień A1, obciążenie niszczące T4, antypoślizgowość U3, mrozoodporność FP100. Kolor bruku należy dobrać na miejscu budowy w przestrzeni, w której będzie położony, uwzględniając kontekst oraz nawiązując do koloru istniejącej posadzki, kolor bruku należy dobrać w różnych barwach i tonacjach. | 13,37m2 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| POMIESZCZENIE 2/1 | | |
| 1. OŚWIETLENIE  Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV SP-S BKMM | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 40st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła. możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor oprawy : czarny |  |
| Znalezione obrazy dla zapytania VIVO M LED2200-930 DIM 3CV SP-S BKMM | Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 14st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła, możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry), kolor oprawy : czarny |  |
|  | Oprawa oświetleniowa LED do montażu na bazie montażowej, natynkowej. Źródło światła LED, temp. barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA>80,. Kąt rozsyłu 36st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3, Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia świetlnego do 70% strumienia nominalnego. Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowana na czarno. Odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła. Możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, filtry, przesłony antyolśnieniowe) |  |